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Опросный лист для заказа устройств индикации напряжения 3-35кВ.
	Наименование
	 Необходимое изделие
	Количество

	ИН-01-(3-35)-УХЛ3 (без реле)
	
	

	ИН-02-(3-35)-УХЛ3 (без реле)
	 
	 

	ИН-Р-01-(3-35) УХЛ3 (с двумя реле) 
	 
	 

	ИН-Р-02-(3-35) УХЛ3 (с двумя реле) 
	 
	 

	ИНC-(3-35)-1 УХЛ3 (без реле)
	 
	 

	ИНC-(3-35)-2 УХЛ3 (без реле)
	 
	 

	ИНC-Р-(3-35)-1 УХЛ3 (с одним реле)
	 
	 

	ИНC-Р-(3-35)-2 УХЛ3 (с одним реле)
	 
	 


	Номинальное напряжение, кВ.
	

	 емкостной делитель ИОЛ-10-1,5-I-1Д УХЛ2
	
	

	ИОЛ-10-1,5-I-3Д УХЛ2 
	
	

	ИОЛ-10-1,5-I-5Д УХЛ2
	
	

	ИОЛ-10-1,5-I-7Д УХЛ2
	
	

	ИОЛ-10-1,5-I-9Д УХЛ2
	
	

	ИОЛ-10-1,5-I-16Д УХЛ2
	
	

	ИОЛ-10-1,5-I-17Д УХЛ2
	
	

	ИОЛ-10-1,5-I-22Д УХЛ2
	
	

	ИОЛ-10-1,5-I-30Д УХЛ2
	
	

	ИОЛ-10-1,5-I-33Д УХЛ2
	
	

	ИОЛ-10-10-II-00Д УХЛ2
	
	

	ИОЛ-10-8-II-14Д УХЛ2
	
	

	ИОЛ-10-8-II-23Д УХЛ2
	
	

	ИОЛ-20-8-210-02Д УХЛ2
	
	

	ИОЛ-35-8-1Д УХЛ2
	
	

	
	
	

	Длина коаксиального кабеля L1-L2-L3, м 
	
	

	Длина проводника заземления, м
	
	

	Прибор фазировки 
	
	


  Дополнительные исполнения ёмкостных делителей, не включенные в опросный лист, указаны в 

руководстве по эксплуатации на индикаторы напряжения.

Если в заявке указано только наименование устройства индикации напряжения, то, по умолчанию, устройство комплектуется емкостным делителем ИОЛ-10-1,5-I-7Д УХЛ2 на класс напряжения 10кВ, комплектом коаксиальных кабелей 2,5/2,5/2,5 м., кабелем заземления длиной 0,5м. для индикаторов серии ИН и 0,25м. для индикаторов серии ИНС. 
	Заказчик:
	

	Телефон
	

	e-mail:
	

	Ф. И. О.
	


